|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Применяемость** | **Обозначение других производителей** |
| Амортизатор предохранительного клапана | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | 1Т-133; ЦН 02.04.007; АФНИ.753691.003; ОФСП.753691.003; НПЦ 02.604 |
| Втулка крейцкопфа | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320 | АФНИ.713191.004; ОФСП.713191.004 |
| Гайка М39х2 | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320 | 9Т.2.70; АФНИ.758412.009; ОФСП.758412.009 |
| Гайка М42х2 | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320 | 5Т.10; АФНИ.758412.006;  ОФСП.758412.006 |
| Диафрагма сферического пневмокомпенсатора | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320 | 9Г-6-00-00.120 |
| Клапан 9Т (Ø105 мм) | 9Т, 9ТМ, НЦ-320, ЦН 26-32 | АФНИ.306577.001; ОФСП.306577.001; ЦН 02.05.000; НПЦ.02.400 |
| Клапан 9Т (Ø111 мм) | 9Т, 9ТМ, НЦ-320, ЦН 26-32 | АФНИ.306577.001-01; ОФСП.306577.001-01; НЦ 02.05.000; НПЦ.02.450 |
| Клапан КСК 5-6 (с центральным стержнем) | НБ-125 | КСК5-6, К4А |
| Кольцо под пробку | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | 9Т-2-15; АФНИ.754152.016; ОФСП.754152.016; ЦН 02.00.037 |
| Манжета поршня | 9Т, 9ТМ, НЦ-320, ЦН 26-32 | 9Т.2.8; АФНИ.754171.005; ОФСП.754171.005; НПЦ 02.028; ЦН 02.00.025 |
| Мембрана разделителя | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | 4АН.3.53.3; НПЦ 02.556; ЦН 02.08.004 |
| Отражатель штока | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | ДР-44.0001 |
| Палец крейцкопфа | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | АФНИ.713312.001; ОФСП.713312.001 |
| Поршень с конической посадкой Ø90 мм | НБ-125 | 5Т.64; 9Г.95.03; 3420-2101 |
| Поршень с конической посадкой Ø100 мм | НБ-125 | 9Г.95; 3420-2101-01 |
| Поршень с конической посадкой Ø115 мм | НБ-125 | 9Г.96; 3420-2101-04 |
| Поршень с конической посадкой Ø127 мм | НБ-125 | 9Г.97; 3420-2101-03 |
| Поршень с цилиндрической посадкой Ø90 мм | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | АФНИ.306571.001; ОФСП.306571.001; ЦН 02.07.000-01; 9Т.2.6 |
| Поршень с цилиндрической посадкой Ø100 мм | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | АФНИ.306571.002; ОФСП.306571.002; ЦН 02.07.000-02; 9Т.2.33 |
| Поршень с цилиндрической посадкой Ø115 мм | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | АФНИ.306571.002-01; ОФСП.306571.002-01; ЦН 02.07.000-03; 9Т.2.7 |
| Поршень с цилиндрической посадкой Ø127 мм | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | АФНИ.306571.002-02; ОФСП.306571.002-02; ЦН 02.07.000-02; 9Т.2.34 |
| Прокладка коллектор-гидроблок | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | 9Г-9-122; АФНИ.754152.016; ОФСП.754152.016; ЦН 02.00.052 |
| Прокладка коллектора | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | 9Г-9-123; ЦН 02.02.007 |
| Прокладка под корпус сальника | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | 5Т-62; 9Т-62; АФНИ.754152.018; ОФСП.754152.018; НПЦ 02.011, ЦН 02.00.045 |
| Седло клапана 9Т (Ø105 мм) | 9Т, 9ТМ, НЦ-320 | АФНИ.712151.002; ОФСП.712151.002; НПЦ.02.015 |
| Седло клапана 9Т (Ø111 мм) | 9Т, 9ТМ, НЦ-320 | АФНИ.712173.001; ОФСП.712173.001; НПЦ.02.016 |
| Седло клапана КСК 5-6 | НБ-125 | 3420-130005-1 |
| Стабилизатор к диафрагме Д-20 | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 |  |
| Уплотнение | СИН | 3Р.1.6.7 |
| Уплотнение клапана | СИН | СИН 35.1000.01.106 |
| Уплотнение клапана КСК 5-6 | НБ-125 | КСК 5-6-01.00.003; 3420-150003; НБ-125.02.833 |
| Уплотнение клапана Ø105 мм | 9Т, 9ТМ, НЦ-320, ЦН 26-32 | 9Т-3-6; АФНИ.754174.004; ОФСП.754174.004 |
| Уплотнение клапана Ø111 мм | 9Т, 9ТМ, НЦ-320, ЦН 26-32 | 1Т-122А; НПЦ.02.402; НЦ 02.05.002; 9Т.02.502 |
| Уплотнение клапана Ø111 мм | 9Т, 9ТМ, НЦ-320 | АФНИ.754174.004-01; ОФСП.754174.004-01 |
| Уплотнение коронки УК-164 (лобовой крышки) | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | 9Т-2-9; АФНИ.754171.003; ОФСП.754171.003; НПЦ 02.021; ЦН02.00.027 |
| Уплотнение корпуса нагнетательного коллектора | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | ЦА 3000.9.6; ЦН 02.00.046; АФНИ.754171.004; ОФСП.754171.004; НПЦ 02.023 |
| Уплотнение крышки клапана | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | 10Т-1-11; НБ-80.02.00.009; НПЦ 02.008 ЦН 02.00.021; 3420-130022 |
| Уплотнение предохранительного клапана | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | 1Т-132; ЦН-0206; НПЦ 02.607; 3420-955106; ЦН 02.04.010 |
| Уплотнение сборного штока | НБ-125 | 9Г-01-013 |
| Уплотнение седла клапана | 9Т, 9ТМ, НЦ-320, ЦН 26-32 | 9Т-10-3; АФНИ.754175.002; ОФСП.754175.002 |
| Уплотнение цилиндровой втулки | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | 5Т-65; АФНИ.754152.017; ОФСП.754152.017; ЦН 02.00.032; НПЦ 02.009 |
| Уплотнение цилиндровой втулки | 13Гр-1 | ОСТ 26-02-2022-78 |
| Уплотнение штока | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | УШ-45; 5Т-55; ЦН 02.00.042 |
| Уплотнение штока | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | 9Т-02-001; ЦН 01.00.046; АФНИ.754171.001; ОФСП.754171.001; НПЦ 02.017 |
| Уплотнение штока | НБ-125 | УШМ 45.00.00.000 |
| Уплотнение штока | 13Гр-1 | УШ 50 |
| Уплотнительное кольцо БРС | ЦА-320 | 050-064-2-3 |
| Уплотнительное кольцо поршня | 9Т | 040-046-36-2-3 |
| Шток ползуна | 13Гр-1 | ШПЛ 75Х515; ОСТ 26-02-2022-78 |
| Шток поршня | 9Т, 9ТМ ,НЦ-320, ЦН 26-32 | АФНИ.715513.005; ОФСП.715513.005; НПЦ.02.001; ШП 45х880 |
| Шток поршня под поршня 9Т, НЦ-320 с цилиндрической посадкой | НБ-125 | 9Г.02.005-01 |
| Шток поршня | НБ-125 | НБ 125.00.00; ШП 45х750; 9Г.02.005 |
| Шток крейцкопфа | 9Т, 9ТМ, НБ-125, НЦ-320, ЦН 26-32 | НБ 125.01.002; 9Г.01.011; ШПЛ55х445 |
| Шток поршня | 13Гр-1 | ШП 50х788 |
| Шток поршня | 9МГр-61 | ШП45х1135; 9Г-1-32 |